1	ANALİZ-1	Güçlendirme Projesi Hazırlanması 	Adet			
	Teknik Tarifi: İdarenin yada Koruma Kurulunun isteği üzerine idare tarafından hazırlanmış olan statik rapor ve öneriler de dikkate Tarihi Yapılar İçin Deprem Risklerinin Yönetimi Kılavuzu esas alınarak, yapının düşey ve deprem yükleri altında güvenliğinin belirlenmesi, temel ve/veya zemin güçlendirmesi de dahil olmak üzere yapının taşıyıcı sistemi güçlendirme projelerinin hazırlanması,	
2	ANALİZ-2	Zemin Etüdü ve Geoteknik Değerlendirme Yapılması 	Adet			
	Teknik Tarifi: Çevre ve şehircilik bakanlığının zemin ve temel etüdü uygulama esasları ve rapor formatı tebliğine uygun olarak 2 adet 20 m derinliğinde sondaj yapılması, 1 adet masw-sismik çalışma yapılması, laboratuvar testlerinin yapılması, laboratuvar testleri sonucunda zemin etüdü ve geoteknik değerlendirme raporunun hazırlanması işi için işçilik, araç gereç temini, nakliye, müteahhit karı ve genel giderler dahil, adet bedeli:
ÖLÇÜ :1 adet Zemin Etüdü ve Geoteknik Değerlendirme Yapılması bedeli ödenir.	
3	V.0426/01A	Hidrolik bağlayıcılı kireç harcı ile çatlakların enjeksiyona hazır hale getirilmesi 	m			
	Teknik Tarifi: Taşıyıcı duvarı taş ve tuğla olan yapılarda beden duvarları, kemer, kubbe, tonoz, sütun taşlarında oluşan çatlakların onarımı için, ·	Çatlak boyunca yaklaşık 10 cm genişliğindeki alanda sıva raspası ve/veya derz açılması, ·	Çatlak boyunca çatlak düzleminin her iki tarafından şaşırtmalı olacak şekilde 1 metrede en az 4 adet adet deliğin derzlerden ve derze uygun çapta açılması,·	Açılan deliklerin vantilasyonlu kompresör kullanılarak toz ve serbest parçacıklardan arındırılması, ·	Enjeksiyon hortumlarının yerleştirilmesi, ·	Çatlak üzeri ve enjeksiyon hortumu çevresinin NHL 3.5 sınıfı hidrolik kireç harcı ile (Poz no: V.0104E) kapatılarak sızdırmazlığının sağlanması, ·	Harcın mukavemetinin sağlanması için 24 saat beklenmesi ve enjeksiyona hazır hale gelmesi·	Enjeksiyon öncesi açılan deliklerin su ile nemlendirilmesiÖLÇÜ: Çatlak Boyu m olarak ölçülür.	
4	V.0435/B2	Enjeksiyona Hazır Hale Getirilen Yüzeylerde Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Hazır Enjeksiyon Harcı İle Çatlakların Ve/Veya Boşlukların Doldurulması( 5 Ton Dahil Ve Üstü) 	KG			
	Teknik Tarifi: (Poz no: V.0107/F) Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Hazır Enjeksiyon şerbetinin tarifine uygun olarak düşük hızlı matkap yardımıyla karıştırılarak homojen hale getirilmesi, enjeksiyon makinesinin en fazla 2 bar basınçta en alt sıradaki hortumdan başlanarak enjeksiyon verilmesi, enjeksiyon malzemesinin başka bir hortumdan taşana kadar enjeksiyona devam edilmesi, yeni hortuma geçmeden enjeksiyon yapılan hortumun kapatılması, enjeksiyon yapılacak yüzeydeki tüm hortumlarda enjeksiyon işlemi tamamlandıktan ve malzeme mukavemetini aldıktan sonra yüzeyde kalan hortumların kesilmesi, enjekisyon yapılan alanda 50 m2´de 1 ve toplamda en az 3 adet olmak üzere enjeksiyon öncesi ve sonrası tahribatsız yöntemlerle boşlukların ve uygulama sonrası doldurma işleminin kontrolünün yapılması, her türlü malzeme ve işçilik, beher yaş karışımın kg bedeli: ÖLÇÜ: Şantiyeye getirilen ve basılan hazır kuru toz enjeksiyon malzemesi tutanakla tespit edilerek kg cinsinden ödenir. NOT: 1-Enjeksiyona hazır hale getirme pozları ile birlikte kullanılır. 2- 10 santigrat derece altında, 35 santigrat derece ve üstünde uygulama yapılmayacaktır. 3- Analizde V.0107/F harcının miktarı 0,000675 m3 olarak alındığından uygulama sırasında harç hazırlamak için gerekli su miktarı analize dahil edilmiştir. 4- İdarece hazır enjeksiyon kullandırılmasına izin verilmesi durumunda bu poz kullanılır. Yapının özgün harcına uygun enjeksiyon harcı kullanılması önerilen yerlerde kullanılmaz.	
5	V.0511/01	Eski eser yapı özgün beden duvarları sınırı içerisinde yumuşak toprak zeminde kazı yapılması 	m³			
	Teknik Tarifi: Tescilli Kültür Varlığı veya Koruma sınırı içerisinde kalan parsellerde, Koruma Kurulunun kararı doğrultusunda, Müze teknik elemanlarının yönetiminde, arkeolog ve yapı denetim görevlilerinin gözetiminde, beden duvarı içerisinde veya temelinde yumuşak toprakta kazı yapılması, 4m'ye kadar şantiye içinde uygun bir alanda yığın haline getirilmesi için gerekli işçilik, malzeme ve yatay düşey taşıma dahil                                                                                    ÖLÇÜ: Kazı yapılan alanın hacmi m3 olarak ödenir.                                                                             NOT:1- 2m'yi geçen kazılarda derinlik zammı uygulanır.     2- Kazının öneme haiz olan yerlerinde Müze tarafından bilimsel amaçlı kazı yapılmasına karar verilmesi durumunda ilgili pozundan ödenir.	
6	V.0712/2	Güçlendirme amaçlı paslanmaz çelik imalat yapılması (kubbe - kasnak çekme elemanları, bağlayıcı kiriş sistemi, sütun kuşaklama vb özellikli paslanmaz çelik imalatlar vb.) 	kg			
	Teknik Tarifi: Kubbe dış çeper etek kotu kuşak, kubbe alt kotunda bulunan dairesel kuşak, kubbe kasnağında çokgen kuşak, taşıyıcı duvarlar üzeri paslanmaz çelik bağlayıcı kiriş ve ahşap çelik kompozit kiriş sistemi gibi özellikli paslanmaz çelik imalatlar için kurul onaylı proje detaylarına uygun paslanmaz çelik levhaların bükülmesi, delinmesi ve kaynaklanması, ankraj imalatının gerçekleştirilmesi, bu sistem için bağlantı ve çektirme elemanlarının tamamlanması işine ait her türlü yatay düşey taşıma, malzeme ve işçilik dahil (kg) bedeli                      ÖLÇÜ: Projesine göre imal edilen paslanmaz çelik imalat, yerine konulmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçirilir. İdare lüzum görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %5'ten fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır. NOT: Zayiat dahildir. Duvar ankraj deliklerinin açılması ilgili pozdan ayrıca ödenir.	
7	V.0712/5A	Güçlendirme amaçlı duvar içi, paslanmaz çelik mil yapılması ve yerine konması (diş açma hariç) (zayiatı dâhil) (karot ile delik delinmesi hariç) 	kg			
	Teknik Tarifi: Kemer üzengi kotları, duvarlar içi veya kubbe kasnağı pencere içlerinde uygun noktalardan kurul onaylı statik proje detayları doğrultusunda gerekli çap ve ölçülerde çubuk ve levhalarla oluşturulan dikdörtgen veya yuvarlak kesitli gergi sistemi yapılması, gergi çubuğu üzerinde yapılacak her türlü diş açma , bağlantı manşonlarının yapılması, uygun ölçüdeki başlık levhalarının hazırlanması, sistemin yerine montajı , başlık levhaları ile duvar arasındaki boşlukların tamamen alındıktan sonra en az 2 diş başlık levhası somunu sıkılarak öngerme verilmesi işinde paslanmaz çelik mil yapılması ve yerine montajı işine ait her türlü yatay düşey taşıma, malzeme ve işçilik dahil, kg bedeli                                 Ölçü: Projesine göre imal edilen paslanmaz çelik mil imalat, yerine konulmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçirilir. İdare lüzum görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %5'ten fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır. NOT: 1- Paslanmaz çelik mile diş açma işçiliği ilgili pozundan ödenir.   2- Duvariçi karot deliği açılması işçiliği ayrıca pozundan ödenir.	
8	V.0712/5B	Güçlendirme amaçlı duvar içi, ön germeli yuvarlak kesitli paslanmaz çelik flanş yapılması ve yerine konması (diş açma ve zayiatı dâhil) (karot ile delik delinmesi hariç) 	kg			
	Teknik Tarifi: Kemer üzengi kotları, duvarlar içi veya kubbe kasnağı pencere içlerinde uygun noktalardan kurul onaylı statik proje detayları doğrultusunda gerekli çap ve ölçülerde çubuk ve levhalarla oluşturulan yuvarlak kesitli gergi sistemi yapılması, gergi çubuğu üzerinde yapılacak her türlü diş açma , bağlantı manşonlarının yapılması, uygun ölçüdeki başlık levhalarının hazırlanması, sistemin yerine montajı , başlık levhaları ile duvar arasındaki boşlukların tamamen alındıktan sonra en az 2 diş başlık levhası somunu sıkılarak öngerme verilmesi işinde yuvarlak kesitli paslanmaz çelik flanş yapılması ve yerine montajı işine ait her türlü yatay düşey taşıma, malzeme ve işçilik dahil, kg bedeli    ÖLÇÜ: Projesine göre imal edilen paslanmaz çelik flanş imalat, yerine konulmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçirilir. İdare lüzum görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %5'ten fazla ağırlık dikkate alınmaz. NOT: Duvariçi karot deliği açılması işçiliği ayrıca pozundan ödenir.	
9	V.0712/5C	Güçlendirme amaçlı duvar içi, paslanmaz çelik manşon-somun-pul yapılması ve yerine konması (diş açma ve zayiatı dâhil) (karot ile delik delinmesi hariç) 	kg			
	Teknik Tarifi: Kemer üzengi kotları, duvarlar içi veya kubbe kasnağı pencere içlerinde uygun noktalardan kurul onaylı statik proje detayları doğrultusunda gerekli çap ve ölçülerde çubuk ve levhalarla oluşturulan dikdörtgen veya yuvarlak kesitli gergi sistemi yapılması, gergi çubuğu üzerinde yapılacak her türlü diş açma , bağlantı manşonlarının yapılması, uygun ölçüdeki başlık levhalarının hazırlanması, sistemin yerine montajı , başlık levhaları ile duvar arasındaki boşlukların tamamen alındıktan sonra en az 2 diş başlık levhası somunu sıkılarak öngerme verilmesi işinde paslanmaz çelik manşon ve civata, somun, pul vb. imalatının yapılması ve yerine montajı işine ait her türlü yatay düşey taşıma, malzeme ve işçilik dahil, kg bedeli                                ÖLÇÜ: Projesine göre imal edilen paslanmaz çelik imalat, yerine konulmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçirilir. İdare lüzum görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %5'ten fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır. NOT: Duvariçi karot deliği açılması işçiliği ayrıca pozundan ödenir.	
10	V.0712/5D	Güçlendirme amaçlı duvar içi, paslanmaz çelik mile diş açılması 	m			
	Teknik Tarifi: Kemer üzengi kotları, duvarlar içi veya kubbe kasnağı pencere içlerinde uygun noktalardan kurul onaylı statik proje detayları doğrultusunda gerekli çap ve ölçülerde çubuk ve levhalarla oluşturulan dikdörtgen veya yuvarlak kesitli gergi sistemi yapılması, gergi çubuğu üzerinde yapılacak her türlü diş açma , bağlantı manşonlarının yapılması, uygun ölçüdeki başlık levhalarının hazırlanması, sistemin yerine montajı , başlık levhaları ile duvar arasındaki boşlukların tamamen alındıktan sonra en az 2 diş başlık levhası somunu sıkılarak öngerme verilmesi işinde paslanmaz çelik mile diş açılması ve yerine montajı işine ait her türlü yatay düşey taşıma, malzeme ve işçilik dahil, mt bedeli                                 Ölçü: Projesine göre imal edilen paslanmaz çelik mil imalata açılan diş m cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.	
11	V.0712/6-ANL	Güçlendirme Amaçlı taş Duvarda Karot Makinesi Kullanılarak 100 mm çapında tek seferde 3m'ye kadar( 3m dahil) Darbesiz ve Tahribatsız Delik Delinmesi İşçiliği 	m			
	Teknik Tarifi: Genel Bilgiler:Delim sistemi, tarihi bina içerisinde darbesiz ve tahribatsız sulu delik delinmesi maksadıyla kullanılır. -Projesinde verilen çap ve uzunluklarda 3m'ye kadar( 3m dahil) her türlü malzeme, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşıma, müteahhitlik karı ve genel giderler dahil 1 metre fiyatıdır.                                                                                                                                                                            Teknik Tarifi:' Projesinde verilen çap ve uzunluklarda 3 metreden az  uzunluk olmak koşuluyla- Delim uygulaması birbirine bağlanan 0,25/0,5/1 metrelik uçlardan oluşmalıdır.­  En başta 0,5 metrelik uçla başlanmalıdır.-  Kesici elmas uçların önüne bağlanmalıdır.-  Kesici uçların kalınlığı %25 altına indiğinde artık kullanılmamalıdır.-  Delimin sapmasını minimuma indirmek için 3 metreden uzun delimlerde dengeleyici kullanılmalıdır. İlk dengeliyici kesici elmasdan sonra bağlanmalıdır	
12	V.0712/7-ANL1	Güçlendirme Amaçlı taş Duvarda Karot Makinesi Kullanılarak 100 mm çapında tek seferde 12 M Derinlik İçin Darbesiz ve Tahribatsız Delik Delinmesi İşçiliği 	m			
	Teknik Tarifi: Genel Bilgiler:Delim sistemi, tarihi bina içerisinde darbesiz ve tahribatsız sulu delik delinmesi maksadıyla kullanılır. -Projesinde verilen çap ve uzunluklarda 3m üzeri derinlikler için ( 3m hariç ) her türlü malzeme, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşıma, müteahhitlik karı ve genel giderler dahil 1 metre fiyatıdır.Teknik Tarif: Projesinde verilen çap ve uzunluklarda (3 metreden daha fazla uzunluk olmak koşuluyla)- Delim uygulaması birbirine bağlanan 0,25/0,5/1 metrelik uçlardan oluşmalıdır.­  En başta 0,5 metrelik uçla başlanmalıdır.-  Kesici elmas uçların önüne bağlanmalıdır.-  Kesici uçların kalınlığı %25 altına indiğinde artık kullanılmamalıdır.-  Delimin sapmasını minimuma indirmek için 3 metreden uzun delimlerde dengeleyici kullanılmalıdır. İlk dengeliyici kesici elmasdan sonra bağlanmaya başlanmalıdır 0,5 metre sonra 2. dengeleyici, 1 metre sonra 3. dengeleyici, 1,5 metre sonra 4. dengeleyici, 2 metre sonra 5. dengeleyici, 3 metre sonra 6. dengeleyici sonrasında her 3 metrede bir dengeleyici konmalıdır. Dengeleyiciler delim uzunluğunun sadece ilk 1/3 luk kesimi için konmalıdır. -  Delimin ucunda bulunan kesici elmaslar delim esnasında yıpranabilir, delimin aynı çap genişliğinde devam edebilmesi için 5 metrenin üzerideki delimlerde genişletici kullanılmalıdır. Genişleticiler kesici elmasdan hemen sonra dengeleyiciden önce 1 adet olmak üzere kullanılmalıdır. -  Delim uzunluğu ve çapına göre uygun oranda tutarlar arttırılmalıdır.	
13	V.0712/7-ANL2	Güçlendirme Amaçlı taş Duvarda Karot Makinesi Kullanılarak 100 mm çapında tek seferde 12 M Derinlik İçin Darbesiz ve Tahribatsız Delik Delinmesi İşçiliği 	m			
	Teknik Tarifi: Genel Bilgiler:Delim sistemi, tarihi bina içerisinde darbesiz ve tahribatsız sulu delik delinmesi maksadıyla kullanılır. -Projesinde verilen çap ve uzunluklarda 3m üzeri derinlikler için ( 3m hariç ) her türlü malzeme, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşıma, müteahhitlik karı ve genel giderler dahil 1 metre fiyatıdır.Teknik Tarif: Projesinde verilen çap ve uzunluklarda (3 metreden daha fazla uzunluk olmak koşuluyla)- Delim uygulaması birbirine bağlanan 0,25/0,5/1 metrelik uçlardan oluşmalıdır.­  En başta 0,5 metrelik uçla başlanmalıdır.-  Kesici elmas uçların önüne bağlanmalıdır.-  Kesici uçların kalınlığı %25 altına indiğinde artık kullanılmamalıdır.-  Delimin sapmasını minimuma indirmek için 3 metreden uzun delimlerde dengeleyici kullanılmalıdır. İlk dengeliyici kesici elmasdan sonra bağlanmaya başlanmalıdır 0,5 metre sonra 2. dengeleyici, 1 metre sonra 3. dengeleyici, 1,5 metre sonra 4. dengeleyici, 2 metre sonra 5. dengeleyici, 3 metre sonra 6. dengeleyici sonrasında her 3 metrede bir dengeleyici konmalıdır. Dengeleyiciler delim uzunluğunun sadece ilk 1/3 luk kesimi için konmalıdır. -  Delimin ucunda bulunan kesici elmaslar delim esnasında yıpranabilir, delimin aynı çap genişliğinde devam edebilmesi için 5 metrenin üzerideki delimlerde genişletici kullanılmalıdır. Genişleticiler kesici elmasdan hemen sonra dengeleyiciden önce 1 adet olmak üzere kullanılmalıdır. -  Delim uzunluğu ve çapına göre uygun oranda tutarlar arttırılmalıdır.